**着　　　工**

**仮復旧完了　届**

**完　　　了**

　埼玉県熊谷県土整備事務所長

　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　氏名

　担当者（連絡先）氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答

　令和　　年　　月　　日付、指令熊整第　　　　　号をもって許可の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 着　　　工　します。

　あった道路（占用）に関する工事を下記のとおり仮復旧完了

しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完　　　了

　　　　　　　　　　　　　　　　記

|  |
| --- |
| 着工年月日　令和　　　　　　　年　　　　月　　　　日完了予定年月日　令和　　　　　　　年　　　　月　　　　日 |

|  |
| --- |
| 仮復旧年月日　令和　　　　　　　年　　　　月　　　　日 |

|  |
| --- |
| 完了年月日　令和　　　　　　　年　　　　月　　　　日 |

　※　完了（仮復旧）届には、施工前・施工中・施工後の写真を添付する

　　こと。

**完了届等に添付する工事写真について**

１　１００ｍ以上の工事（現場での完了検査を実施するもの）

　・　１００ｍに一箇所程度の頻度で、着工前から完了後までの出来形管理

　　項目の写真を一連で添付する。特に埋設物に関しては、土被り、埋め戻

　　し（巻出し厚）、舗装厚（路盤を含む）が確認できるものとする。また、

　　作業状況の写真を併せて添付する。

　　　出来形管理項目の写真（１００ｍ以下２箇所、２００ｍ以下３箇所、

　　　３００以下４箇所・・・・・・・を添付する）

　　　作業状況写真（代表的な箇所において、工程に合わせた一連の作業状

　　況写真を添付する。なお、工事箇所毎に作業内容が著しく異なるものに

　　ついてはその都度状況写真を添付する。）

２　１００ｍ以下の工事（現場での完了検査を省略できるもの）

　・　ある程度の延長（５０ｍ以上）があるものについては、起点側・終点

　　側の２箇所程度において上記１と同様な写真を添付する。延長が５０ｍ

　　以下及び箇所扱いとなるものについては１箇所とする。

　・　写真での検査となるものについては、本復旧の範囲がわかる写真を添

　　付する。

３　注意事項

　・各種占用物の許可条件を満たしていることがわかる写真を添付する。

　　（例　　占用位置、占用物の寸法、土被りの深さ、埋設物の表示、埋設

　　　　　　シート、架空高さ、添加方法等）

　・　特殊な物件については、現場検査を実施する。

※　施行承認工事においても同様とする。特に、出入口工事にあっては、出

　入口がわかる写真を添付すること。

開削工事　工事工程写真

１　舗装取り壊し状況や掘削・床均し状況などを撮ります。

２　床掘が完了したら　Ｗ　Ｈ　がわかるよう

　　右図のようにスケールをあて撮影します。

３　埋戻し砂、被り３０㎝は水道管等を守るためのもので道路管理者が積極

　的に求めるものではありません。

４　下層路盤の転圧状況を（出来高を２のように）撮影します。

　　上層 〃 　　　　　　　　　　　　〃

本復旧

５　基層工事前に　スケールをあてて撮影

６　乳剤散布状況を撮影　　　　　　　　　　　　　　　　　基層工

７　基層工　　温度管理　温度を表示したものを撮影

８　表層工　基層工と同様に工程を撮ります。

　　（乳剤散布状況はプライムコート、タックコートとわかるように表記し

　ます）

９　区画線等がある場合はその状況を撮ります。

その他

○　各層の転圧状況の撮影を忘れた場合再度工事を指示することがあります。

○　コンクリート、アスファルトカッターにて垂れ流し等の杜撰な工事を行

　った場合は廃掃法違反です。道路管理者として清掃等を指示することもあ

　ります。

○　発生残土の埋戻しは認めません。工程写真が出せない場合、発生残土を

　埋め戻した場合など再度工事を指示することがあります。

　＊　指導が度重なる場合、発生残土の行先、資材調達状況まで調査、資料

　要求、又、中間検査を入れさせていただくことがあります。

○　交通規制等を行う場合は、安全管理（ガードマンの配置、誘導状況）が

　わかるよう撮影してください。