**建築物等の解体等の作業に関するお知らせ**

本工事は、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則に基づき、石綿含有建築材料の使用の有無について調査を行った結果、当現場では石綿が使用されていましたので、以下のとおり石綿排出等作業についてお知らせします。

|  |
| --- |
| 事業場の名称：○○○○解体工事作業所 |
| 調査終了年月日 | 令和○○年○○月○○日 | 発注者または自主施工者の氏名及び住所 |
| ○○○株式会社　代表取締役　○○　○○○○市○○△△１丁目５－３ |
| 看板表示日 | 令和○○年○○月○○日 |
| 解体等工事期間 | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日 |
| 石綿除去（特定粉じん排出）作業等の作業期間 | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日 |
| 調査方法の概要（調査箇所） | 元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 |
| 【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査【調査箇所】建築物全体（１階～３階） | △△建設株式会社　代表取締役　○○　○○△△市○○△△３丁目２－１現場責任者氏名　○○　○○連絡先　０４８-×××-×××× |
| 調査結果の概要(部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠） |
| 【石綿含有あり】外壁　石綿含有仕上塗材　クリソタイル１階　軒天　石綿含有けい酸カルシウム板第１種　クリソタイル２階　事務室・会議室Ａ　床　ビニル床タイル　クリソタイル２階　給湯室　天井　フレキシブルボード　クリソタイル【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照１階　倉庫　吹付けロックウール　③１～３階　床：ビニル床シート⑤、壁：けい酸カルシウム板第１種：④　天井：岩綿吸音板③　その他の建材④⑤ |
| 石綿作業主任者の氏名 |  |
| 事前調査・試料採取を実施した者の氏名、住所、登録番号) |
| 事前調査・試料採取を実施した者　①特定建築物石綿含有建材調査者　　○○環境（株）氏名　○○　○○　　登録番号　○○○○ 　住所：東京都○○区○○－○○分析を実施した者　②○○環境分析センター　　氏名　○○　○○　　登録番号　○○○○ 　住所：埼玉県○○市○○－○○ |
| 石綿除去等作業（特定粉じん排出等作業）の方法 |
| 石綿含有建材（特定建築材料）の処理方法 | 除去　・　その他 |
| 特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法 | 石綿含有成形板等（例）フレキシブルボードは原形のまま取り外す。ビニル床タイルは湿潤化しながらバール等で除去を行う。石綿含有けい酸カルシウム板第１種は作業場を養生シートで養生（隔離）し、湿潤化しながらバール等で除去を行う。 |
| 石綿含有仕上塗材（例）剥離剤併用手工具ケレン工法。外周を養生シートで養生（隔離）し、除去を行う。 |
| 使用する資材及びその種類 | ・湿潤用薬液：○○○○　・剥離剤：○○○○・養生用シート（厚さ：○mm）　・接着テープ　等 | その他事項 |
| 調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す①目視　②設計図書　③分析　④材料製造者による証明　⑤材料の製造年月日 |