E-mail: t2237155@pref.saitama.lg.jp　または　FAX；0494-78-0287　へお送りください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　入　例
令和　８年　７月　１日
（あて先）
　埼玉県秩父県土整備事務所長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かっかく教育委員会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込者　　合角　太郎

合角ダム施設見学について（申請書）

　合角ダム施設を見学したいので、以下に記す注意事項を遵守し、下記のとおり申請します。

記

　１　見学目的　　子供たちにダムの役割を教えるため


　２　日　　時（※）　令和　８年　８月　３１日（月）　　１０時００分から（ダム到着予定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２時００分まで（ダム出発予定）
　（※）見学は原則平日のみの対応となります。


　３　人　　数　　　　　４０　名（内訳　大人　　　５人、子供　３３人、引率　　２人）


　　　　　　　　　所属　かっかく教育委員会　　　　　　　　　　電話　0494-78-0285
　４　連 絡 先　　氏名　合角太郎　　　　　　　　　　　　　当日連絡のつく電話番号　090-****-****


　５　利用交通機関　　大型バス　２台

　　　到着場所　　■ダム管理所　　□ダム下（元気村入口）　□その他（　　　　　　　　）　
　６　出発場所　　■ダム管理所　　□ダム下（元気村入口）　□その他（　　　　　　　　）

　６　見学希望施設　
　下記の施設見学を希望します。（希望する・希望しないに○印、または、どちらかを削除してください）

　（１）　ダム広場での合角ダム概要説明（約5分）
ダムの目的・構造等を案内板、パンフレットを使って説明します。
　　　　　　　　　　希望する　・　希望しない

　（２）　選択取水設備（約5分）※移動時間を含みます。
貯水池の任意の深さの水を選択して取水するための設備です。
通常は、自動で水面下1.5ｍの水を取水しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望する　・　希望しない

　（３）　常用洪水吐（約10分）※移動時間を含みます。
洪水調節のための放流設備です。約70段の階段があります。
7/1～9/30までは水門が解放されダムの水位によっては放流している状況を見ることができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望する　・　希望しない

　（４）　監査廊、利水放流設備（約20分）※移動時間を含みます。
　　　ダム堤体内の点検通路に入り、およそ60m下のダム最下部まで降りた後、利水放流設備のあるダム下広場へ向かいます。
　　　エレベーターを使いますが、175段の階段の上り下りがあります。
　　　エレベーターは１１人乗りのため、人数が多い場合は移動に時間を要します。
　　　ダムの内部は年間を通して気温が13℃程度です。夏場の見学では急激な温度差により、体調を崩す場合がございます。上着等を一枚持参されることをお勧めいたします。

　　　・監査廊：ダムの堤体（本体）の内部に設けられた管理用の通路です。通常時は、職員がコンクリートのひび割れ　
　　　　　　　　や漏水などの異常がないか、実際に歩いて確認しています。

　　　・利水放流設備：ダムで貯めた水を下流に流すための施設です。広場でダムを背景に記念撮影等が可能です。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望する　・　希望しない

　（５）　艇庫（約10分）※移動時間を含みます。
当ダムで所有している船（モーターボート、集塵船）が格納されている施設です。
インクラインと呼ばれる船をダム湖に降ろすための施設をご覧いただけます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望する　・　希望しない









【合角ダム見学に当たっての注意事項】

· 風水害や地震が発生した場合、予告なく施設見学を中止させて頂く場合があります。
· ダム見学時の怪我等の不慮の事故について、埼玉県秩父県土整備事務所としては、一切の責任を負いません。申込者（主催者）様にて、あらかじめ保険加入等をお願いします。
· 見学中に施設を損傷させた場合は、その復旧にかかる費用をご負担いただきます。
· 見学中は案内者の指示に従って行動して下さい。指示に従わない場合は、施設見学を中止させて頂く場合がございます。
· ダム施設見学中の飲食（水分補給は可）・喫煙は禁止しております。また、飲酒（酒気帯び）されている方の見学はお断りします。
· カメラやスマートフォン、携帯電話など落下の恐れのある物は、ストラップ等の着用をお願いします。また、危険な場所でのスマートフォン等を操作しながらの見学はご遠慮願います。
· ダム堤頂部以外の周辺は一般の道路です。自動車やオートバイの通行がありますので特に駐車場からの移動の際には交通に十分注意してください。
· ダムの内部を見学することができますが、一般のかたが立ち入ることを想定して作られておりません。このため非常に急な階段で湿度が高く、常時濡れている箇所があり、滑りやすくなっています。見学の際は足下に十分注意し、手摺りにおつかまりください。ハイヒール等は非常に危険ですので、別途運動靴等をお持ちになるか、見学をご遠慮いただくようお願いいたします。
· 監査廊見学ルートは上り及び下りの急勾配となっており、階段を下る際は必ず手すりにつかまりながら１列で降りてください。また、手荷物は背負うか肩からたすきがけに掛けにするなど、必ず両手を空けるようにしてください。
· 常用洪水吐は高低差約40m下の減勢工につながる構造物です。手すりから身を乗り出すなど危険な行為は絶対におやめください。安全に配慮し、責任を持って行動できる方だけをご案内します。
· その他
· 監査廊内部で気分が悪くなった場合の回避経路はありません。今まで降りてきた階段を引き返すか、出口まで進むこととなります。また、閉所暗所が苦手な方や脚力に自信が無い方は、監査廊の見学はご遠慮ください。安全に配慮しますが、階段が急なので体力に不安がなく責任をもって行動できる方のみご案内します。
· 人物が映った画像や動画の取り扱いは、肖像権・プライバシーの問題を考慮して適切に行って下さい。また、他のお客様等のご迷惑となる撮影はご遠慮ください。
· 施設内を撮影した画像等をインターネット上や新聞・雑誌などに公開できるかどうかについては、ダム管理所までご連絡下さい。
